**附件4：绍兴第二医院医共体总院排污环保检测（污水检测）项目报价表**

本单位的污水、废气等不同污染物样本，检测指标、检测频次整理如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品位置与名称 | 检 测 指标 | 检测 | 点位数量（个） | 频次 | 合计次数 | 单价 | 小计 |
| 频率 |
| 1 | 延安院区污水综合排放口/DW001 | CODcr | 每周 | 1 | 1 | 52 |  |  |
| 2 | 悬浮物SS | 52 |  |  |
| 3 | 粪大肠菌群 | 每月 | 12 |  |  |
| 4 | 银 | 12 |  |  |
| 5 | PH值 | 12 |  |  |
| 6 | 氨氮 | 12 |  |  |
| 7 | 余氯 | 12 |  |  |
| 8 | BOD5 | 12 |  |  |
| 9 | 石油类 | 12 |  |  |
| 10 | 铅 | 12 |  |  |
| 11 | 挥发酚 | 12 |  |  |
| 12 | 色度 | 12 |  |  |
| 13 | 动植物油 | 12 |  |  |
| 14 | 总氰化物 | 12 |  |  |
| 15 | 阴离子表面活性剂 | 12 |  |  |
| 16 | 汞 | 12 |  |  |
| 17 | 镉 | 12 |  |  |
| 18 | 铬 | 12 |  |  |
| 19 | 六价铬 | 12 |  |  |
| 20 | 砷 | 12 |  |  |
| 21 | 沙门氏菌 | 每季度 | 4 |  |  |
| 22 | 志贺氏菌 | 每半年 | 2 |  |  |
| 23 | 延安院区污水处理站废气（无组织） | 氨 | 每季度 | 4 | 3 | 48 |  |  |
| 24 | 硫化氢 | 48 |  |  |
| 25 | 臭气浓度 | 48 |  |  |
| 26 | 甲烷 | 48 |  |  |
| 27 | 氯气 | 48 |  |  |
| 28 | 延安院区锅炉房烟气排口废气 | 颗粒物 | 每年 | 3 | 3 | 9 |  |  |
| 29 | 二氧化硫 | 9 |  |  |
| 30 | 林格曼黑度 | 9 |  |  |
| 31 | 氮氧化物 | 每月 | 3 | 3 | 108 |  |  |
| 32 | 延安院区低放射污水排放口DW003 | 总α放射性 | 每季度 | 1 | 1 | 4 |  |  |
| 33 | 总β放射性 | 1 | 1 | 4 |  |  |
| 34 | 延安院区污泥池 | 粪大肠菌群 | 每年 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 35 | 蛔虫卵死亡率 | 每年 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 36 | 城西门诊部污水综合排放口（2024年11月-2025年7月） | CODcr | 每周 | 1 | 1 | 39 |  |  |
| 37 | 悬浮物SS | 39 |  |  |
| 38 | 粪大肠菌群 | 每月 | 9 |  |  |
| 39 | 银 | 9 |  |  |
| 40 | PH值 | 9 |  |  |
| 41 | 氨氮 | 9 |  |  |
| 42 | 余氯 | 9 |  |  |
| 43 | BOD5 | 9 |  |  |
| 44 | 石油类 | 9 |  |  |
| 45 | 铅 | 9 |  |  |
| 46 | 挥发酚 | 9 |  |  |
| 47 | 色度 | 9 |  |  |
| 48 | 动植物油 | 9 |  |  |
| 49 | 总氰化物 | 9 |  |  |
| 50 | 阴离子表面活性剂 | 9 |  |  |
| 51 | 汞 | 9 |  |  |
| 52 | 镉 | 9 |  |  |
| 53 | 铬 | 9 |  |  |
| 54 | 六价铬 | 9 |  |  |
| 55 | 砷 | 9 |  |  |
| 56 | 沙门氏菌 | 每季度 | 3 |  |  |
| 57 | 志贺氏菌 | 每半年 | 2 |  |  |
| 58 | 兰亭院区污水综合排放口（2024年12月-2025年7月） | CODcr | 每周 | 1 | 1 | 30 |  |  |
| 59 | 悬浮物SS | 30 |  |  |
| 60 | 粪大肠菌群 | 每月 | 7 |  |  |
| 61 | 银 | 7 |  |  |
| 62 | PH值 | 7 |  |  |
| 63 | 氨氮 | 7 |  |  |
| 64 | 余氯 | 7 |  |  |
| 65 | BOD5 | 7 |  |  |
| 66 | 石油类 | 7 |  |  |
| 67 | 铅 | 7 |  |  |
| 68 | 挥发酚 | 7 |  |  |
| 69 | 色度 | 7 |  |  |
| 70 | 动植物油 | 7 |  |  |
| 71 | 总氰化物 | 7 |  |  |
| 72 | 阴离子表面活性剂 | 7 |  |  |
| 73 | 汞 | 7 |  |  |
| 74 | 镉 | 7 |  |  |
| 75 | 铬 | 7 |  |  |
| 76 | 六价铬 | 7 |  |  |
| 77 | 砷 | 7 |  |  |
| 78 | 沙门氏菌 | 每季度 | 2 |  |  |
| 79 | 志贺氏菌 | 每半年 | 1 |  |  |
| 80 | 兰亭院区污水处理站废气（无组织）（2024年12月-2025年7月） | 氨 | 每季度 | 4 | 3 | 24 |  |  |
| 81 | 硫化氢 | 24 |  |  |
| 82 | 臭气浓度 | 24 |  |  |
| 83 | 甲烷 | 24 |  |  |
| 84 | 氯气 | 24 |  |  |
| 85 | 兰亭院区锅炉房烟气排口废气（2024年12月-2025年7月） | 颗粒物 | 每年 | 3 | 3 | 9 |  |  |
| 86 | 二氧化硫 | 9 |  |  |
| 87 | 林格曼黑度 | 9 |  |  |
| 88 | 氮氧化物 | 每月 | 3 | 3 | 63 |  |  |
| 89 | 兰亭院区低放射污水排放口（2024年12月-2025年7月） | 总α放射性 | 每季度 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 90 | 总β放射性 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 91 | 兰亭院区污泥池（2024年12月-2025年7月） | 粪大肠菌群 | 每年 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 92 | 蛔虫卵死亡率 | 每年 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 93 | 两系统填报费用 | | | | | |  |  |
| 总计 | / | | | | | | / |  |

**注：以上所有检测项目根据实际要求及产生检测次数进行结算。**