**附件4：绍兴第二医院医共体总院排污环保检测（污水检测）项目报价表**

本单位的污水、废气等不同污染物样本，检测指标、检测频次整理如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品位置与名称 | 检 测 指标 | 检测 | 点位数量（个） | 频次 | 合计次数 | 单价 | 小计 |
| 频率 |
| 1 | 延安院区污水综合排放口/DW001 | CODcr | 每周 | 1 | 3 | 156 |  |  |
| 2 | 悬浮物SS | 156 |  |  |
| 3 | 粪大肠菌群 | 每月 | 36 |  |  |
| 4 | 银 | 36 |  |  |
| 5 | PH值 | 36 |  |  |
| 6 | 氨氮 | 36 |  |  |
| 7 | 余氯 | 36 |  |  |
| 8 | BOD5 | 36 |  |  |
| 9 | 石油类 | 36 |  |  |
| 10 | 铅 | 36 |  |  |
| 11 | 挥发酚 | 36 |  |  |
| 12 | 色度 | 36 |  |  |
| 13 | 动植物油 | 36 |  |  |
| 14 | 总氰化物 | 36 |  |  |
| 15 | 阴离子表面活性剂 | 36 |  |  |
| 16 | 汞 | 36 |  |  |
| 17 | 镉 | 36 |  |  |
| 18 | 铬 | 36 |  |  |
| 19 | 六价铬 | 36 |  |  |
| 20 | 砷 | 36 |  |  |
| 21 | 沙门氏菌 | 每季度 | 12 |  |  |
| 22 | 志贺氏菌 | 每半年 | 6 |  |  |
| 23 | 延安院区污水处理站废气（无组织） | 氨 | 每季度 | 4 | 3 | 48 |  |  |
| 24 | 硫化氢 | 48 |  |  |
| 25 | 臭气浓度 | 48 |  |  |
| 26 | 甲烷 | 48 |  |  |
| 27 | 氯气 | 48 |  |  |
| 28 | 延安院区锅炉房烟气排口废气 | 颗粒物 | 每年 | 3 | 3 | 9 |  |  |
| 29 | 二氧化硫 | 9 |  |  |
| 30 | 林格曼黑度 | 9 |  |  |
| 31 | 氮氧化物 | 每月 | 3 | 3 | 108 |  |  |
| 32 | 延安院区低放射污水排放口DW003 | 总α放射性 | 每季度 | 1 | 3 | 12 |  |  |
| 33 | 总β放射性 | 1 | 3 | 12 |  |  |
| 34 | 兰亭院区污水综合排放口 | CODcr | 每周 | 1 | 1 | 156 |  |  |
| 35 | 悬浮物SS | 156 |  |  |
| 36 | 粪大肠菌群 | 每月 | 36 |  |  |
| 37 | 银 | 36 |  |  |
| 38 | PH值 | 36 |  |  |
| 39 | 氨氮 | 36 |  |  |
| 40 | 余氯 | 36 |  |  |
| 41 | BOD5 | 36 |  |  |
| 42 | 石油类 | 36 |  |  |
| 43 | 铅 | 36 |  |  |
| 44 | 挥发酚 | 36 |  |  |
| 45 | 色度 | 36 |  |  |
| 46 | 动植物油 | 36 |  |  |
| 47 | 总氰化物 | 36 |  |  |
| 48 | 阴离子表面活性剂 | 36 |  |  |
| 49 | 汞 | 36 |  |  |
| 50 | 镉 | 36 |  |  |
| 51 | 铬 | 36 |  |  |
| 52 | 六价铬 | 36 |  |  |
| 53 | 砷 | 36 |  |  |
| 54 | 沙门氏菌 | 每季度 | 12 |  |  |
| 55 | 志贺氏菌 | 每半年 | 6 |  |  |
| 56 | 兰亭院区污水处理站废气（无组织） | 氨 | 每季度 | 4 | 3 | 48 |  |  |
| 57 | 硫化氢 | 48 |  |  |
| 58 | 臭气浓度 | 48 |  |  |
| 59 | 甲烷 | 48 |  |  |
| 60 | 氯气 | 48 |  |  |
| 61 | 兰亭院区锅炉房烟气排口废气 | 颗粒物 | 每年 | 3 | 3 | 9 |  |  |
| 62 | 二氧化硫 | 9 |  |  |
| 63 | 林格曼黑度 | 9 |  |  |
| 64 | 氮氧化物 | 每月 | 3 | 3 | 108 |  |  |
| 65 | 兰亭院区低放射污水排放口 | 总α放射性 | 每季度 | 1 | 3 | 12 |  |  |
| 66 | 总β放射性 | 1 | 3 | 12 |  |  |
| 67 | 两系统填报费用 |  |  |

**注：1、以上所有检测项目根据实际要求及产生检测频次进行结算。**

## **2、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。**

**3、两系统填报为浙江省重点污染源监测数据管理系统和全国排污许可证管理信息平台公开端**

**4、投标人报价应已包含人员费用+机具费用+管理费+其它费用+税费等所有一切服务相关费用**